docdata["VNAO_Room"] =
{
     "Gauges": {
                      "CLOCK_H": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Clock Hour",
                                       "identifier": "CLOCK_H",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1292,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                      "CLOCK_M": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Clock Minutes",
                                       "identifier": "CLOCK_M",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1294,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                      "CLOCK_S": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Clock Seconds",
                                       "identifier": "CLOCK_S",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1296,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                         "FAN1": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Fan 1 Spin",
                                       "identifier": "FAN1",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1284,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                         "FAN2": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Fan 2 Spin",
                                       "identifier": "FAN2",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1286,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                         "FAN3": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Fan 3 Spin",
                                       "identifier": "FAN3",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1288,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                         "FAN4": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Fan 4 Spin",
                                       "identifier": "FAN4",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1290,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                   "INSTRUCTOR": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Instructor",
                                       "identifier": "INSTRUCTOR",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1300,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                   "LIGHTS_INT": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Lights Intensity",
                                       "identifier": "LIGHTS_INT",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1298,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_01": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 01",
                                       "identifier": "PILOT_01",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1302,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_02": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 02",
                                       "identifier": "PILOT_02",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1304,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_03": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 03",
                                       "identifier": "PILOT_03",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1306,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_04": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 04",
                                       "identifier": "PILOT_04",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1308,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_05": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 05",
                                       "identifier": "PILOT_05",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1310,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_06": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 06",
                                       "identifier": "PILOT_06",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1312,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_07": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 07",
                                       "identifier": "PILOT_07",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1314,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_08": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 08",
                                       "identifier": "PILOT_08",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1316,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_09": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 09",
                                       "identifier": "PILOT_09",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1318,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_10": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 10",
                                       "identifier": "PILOT_10",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1320,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_11": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 11",
                                       "identifier": "PILOT_11",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1322,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_12": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 12",
                                       "identifier": "PILOT_12",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1324,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_13": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 13",
                                       "identifier": "PILOT_13",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1326,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_14": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 14",
                                       "identifier": "PILOT_14",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1328,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_15": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 15",
                                       "identifier": "PILOT_15",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1330,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_16": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 16",
                                       "identifier": "PILOT_16",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1332,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_17": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 17",
                                       "identifier": "PILOT_17",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1334,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_18": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 18",
                                       "identifier": "PILOT_18",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1336,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_19": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 19",
                                       "identifier": "PILOT_19",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1338,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_20": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 20",
                                       "identifier": "PILOT_20",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1340,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_21": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 21",
                                       "identifier": "PILOT_21",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1342,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_22": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 22",
                                       "identifier": "PILOT_22",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1344,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                     "PILOT_23": {
                                         "category": "Gauges",
                                     "control_type": "analog_gauge",
                                      "description": "Pilot 23",
                                       "identifier": "PILOT_23",
                                           "inputs": [  ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1346,
                                                         "description": "gauge position",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 }
               },
    "Systems": {
                       "LIGHTS": {
                                                "category": "Systems",
                                            "control_type": "selector",
                                             "description": "Light Switch",
                                              "identifier": "LIGHTS",
                                                  "inputs": [ {
                                                                "description": "switch to previous or next state",
                                                                  "interface": "fixed_step"
                                                            }, {
                                                                "description": "set position",
                                                                  "interface": "set_state",
                                                                  "max_value": 1
                                                            }, {
                                                                   "argument": "TOGGLE",
                                                                "description": "Toggle switch state",
                                                                  "interface": "action"
                                                            } ],
                                     "momentary_positions": "none",
                                                 "outputs": [ {
                                                                    "address": 1280,
                                                                "description": "selector position",
                                                                       "mask": 4,
                                                                  "max_value": 1,
                                                                   "shift_by": 2,
                                                                     "suffix": "",
                                                                       "type": "integer"
                                                            } ],
                                        "physical_variant": "toggle_switch"
                                 },
                    "LIGHT_DIM": {
                                         "category": "Systems",
                                     "control_type": "limited_dial",
                                      "description": "Light Dimming",
                                       "identifier": "LIGHT_DIM",
                                           "inputs": [ {
                                                         "description": "set the position of the dial",
                                                           "interface": "set_state",
                                                           "max_value": 65535
                                                     }, {
                                                            "description": "turn the dial left or right",
                                                              "interface": "variable_step",
                                                              "max_value": 65535,
                                                         "suggested_step": 3200
                                                     } ],
                                          "outputs": [ {
                                                             "address": 1282,
                                                         "description": "position of the potentiometer",
                                                                "mask": 65535,
                                                           "max_value": 65535,
                                                            "shift_by": 0,
                                                              "suffix": "",
                                                                "type": "integer"
                                                     } ]
                                 },
                   "SLIDE_NEXT": {
                                             "api_variant": "momentary_last_position",
                                                "category": "Systems",
                                            "control_type": "selector",
                                             "description": "Next Slide",
                                              "identifier": "SLIDE_NEXT",
                                                  "inputs": [ {
                                                                "description": "switch to previous or next state",
                                                                  "interface": "fixed_step"
                                                            }, {
                                                                "description": "set position",
                                                                  "interface": "set_state",
                                                                  "max_value": 1
                                                            }, {
                                                                   "argument": "TOGGLE",
                                                                "description": "Toggle switch state",
                                                                  "interface": "action"
                                                            } ],
                                     "momentary_positions": "none",
                                                 "outputs": [ {
                                                                    "address": 1280,
                                                                "description": "selector position",
                                                                       "mask": 2,
                                                                  "max_value": 1,
                                                                   "shift_by": 1,
                                                                     "suffix": "",
                                                                       "type": "integer"
                                                            } ],
                                        "physical_variant": "push_button"
                                 },
                   "SLIDE_PREV": {
                                             "api_variant": "momentary_last_position",
                                                "category": "Systems",
                                            "control_type": "selector",
                                             "description": "Previous Slide",
                                              "identifier": "SLIDE_PREV",
                                                  "inputs": [ {
                                                                "description": "switch to previous or next state",
                                                                  "interface": "fixed_step"
                                                            }, {
                                                                "description": "set position",
                                                                  "interface": "set_state",
                                                                  "max_value": 1
                                                            }, {
                                                                   "argument": "TOGGLE",
                                                                "description": "Toggle switch state",
                                                                  "interface": "action"
                                                            } ],
                                     "momentary_positions": "none",
                                                 "outputs": [ {
                                                                    "address": 1280,
                                                                "description": "selector position",
                                                                       "mask": 1,
                                                                  "max_value": 1,
                                                                   "shift_by": 0,
                                                                     "suffix": "",
                                                                       "type": "integer"
                                                            } ],
                                        "physical_variant": "push_button"
                                 }
               }
};
