55780->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
55780->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
55780->[I] etp_sts exp_fw:2
55784->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
55784->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

55785->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
55785->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
55786->[I] cmd 3 opt 6 datalen 0
55790->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


55790->[I] etp chip act_s:1 


55792->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


55794->[I] ept_r_ept expand:0 1 268442544
55800->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
55800->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
55802->[I] ept_r_ept expand:2 1 268442544
55881->[I] i
55885->[I] ret 0
55887->[I] ret 0
55887->[I] ret 0
55889->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55891->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55893->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55895->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55897->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55899->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55901->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55903->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55905->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55907->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55909->[I] ret 1
55911->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55913->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55915->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55917->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55919->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55921->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55923->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55925->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55927->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55929->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55931->[I] ret 1
55931->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55933->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55935->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55937->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55939->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55941->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55943->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55945->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55947->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55949->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
55951->[I] ret 1
55971->[I] i
56501->[I] codec_suspend s:1 reset:0


56502->[I] sync_codec_power_state s_o:1, s:1
56502->[I] codec_power s:1 bk_s:1
56502->[E] codec_off flag:1
56502->[I] state 1 => 5
56571->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
56572->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
56576->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
56576->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
56577->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
56577->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
56577->[I] etp_sts ept_s:1


56583->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56583->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56589->[I] ept_vef_sig in scr_len:35 key_id:1

56611->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56611->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56623->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56623->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56635->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56635->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56647->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56647->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56659->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56659->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56672->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56672->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56684->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56684->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56696->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56696->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56708->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56708->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
56718->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
56718->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
56718->[I] etp_sts exp_fw:2
56722->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
56722->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

56726->[I] cmd 91 opt 5 datalen 3
56726->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

56727->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


56727->[I] etp chip act_s:1 


56729->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


56729->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
56729->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
56735->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


56735->[I] etp chip act_s:1 


56737->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


56739->[I] ept_r_ept expand:0 32 268442544
56877->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
56877->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
56877->[I] video set work mode 0
56877->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
56881->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
56881->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
56881->[I] open video prepare
56881->[I] requiredFps 90
56882->[I] set upscale mode: 1
56885->[I] dsc mode not match
56888->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 2
56893->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
56893->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3
56893->[I] video reset
56894->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3 return 1
56901->[I] i
56904->[I] i
57190->[I] requiredFps 0
59403->[I] i
59407->[I] ret 0
59409->[I] ret 0
59409->[I] ret 0
59411->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59413->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59415->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59417->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59419->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59421->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59423->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59425->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59427->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59429->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59431->[I] ret 1
59433->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59435->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59437->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59439->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59441->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59443->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59445->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59447->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59449->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59451->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59453->[I] ret 1
59453->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59455->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59457->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59459->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59461->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59463->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59465->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59467->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59469->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59471->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
59473->[I] ret 1
59493->[I] i
60023->[I] dsc mode not match
60027->[I] hard reset
60357->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
60357->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
60358->[I] video set work mode 0
60358->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
60362->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
60362->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
60362->[I] open video prepare
60362->[I] requiredFps 90
60362->[I] keep upscale mode: 1
60363->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
60884->[I] calc fps 0 => 90
61250->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
61250->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
61253->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
61253->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
61265->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61265->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61272->[I] ept_vef_sig in scr_len:35 key_id:1

61293->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61294->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61307->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61307->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61310->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
61310->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
61312->[I] ept_r_ept expand:0 1 268442544
61317->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
61317->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
61319->[I] ept_r_ept expand:2 1 268442544
61320->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61320->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61333->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61333->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61345->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61345->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61358->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61358->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61371->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61372->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61384->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61384->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61396->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61396->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
61406->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
61406->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
61406->[I] etp_sts exp_fw:2
61410->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
61410->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

61413->[I] cmd 91 opt 5 datalen 3
61413->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

61415->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


61415->[I] etp chip act_s:1 


61417->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


61418->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
61418->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
61423->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


61423->[I] etp chip act_s:1 


61425->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


61428->[I] ept_r_ept expand:0 32 268442544
63258->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
63258->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
63261->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
63261->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
63265->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
63265->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
63265->[I] etp_sts ept_s:1


63271->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
63272->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
63284->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63284->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63290->[I] ept_vef_sig in scr_len:35 key_id:1

63312->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63312->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63324->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63324->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63337->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63338->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63351->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63351->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63363->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63363->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63376->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63376->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63388->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63388->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63401->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63401->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63413->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63413->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
63423->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
63423->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
63423->[I] etp_sts exp_fw:2
63427->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
63427->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

63429->[I] cmd 91 opt 5 datalen 3
63429->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

63432->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


63432->[I] etp chip act_s:1 


63434->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


63435->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
63435->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
63440->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


63440->[I] etp chip act_s:1 


63442->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


63444->[I] ept_r_ept expand:0 32 268442544
64919->[I] i
64936->[I] i
64941->[I] boe_localdimming_on

65132->[I] Panel: 0
65132->[I] Panel: 1
65138->[I] Panel: 0 ok!

65138->[I] BOE_DataInit B2 4,
65138->[I] BOE_DataInit mux_time_us: 455, t_porch_us: 296, t_gap_us: 56,spi_transfer_v: 1228, t_delay_us: 5000, real delay_us: 2566
65138->[I] Panel: 1 ok!

65138->[I] BOE_DataInit B2 4,
65138->[I] BOE_DataInit mux_time_us: 455, t_porch_us: 296, t_gap_us: 56,spi_transfer_v: 1228, t_delay_us: 5000, real delay_us: 2566
65152->[I] codec_suspend s:1 reset:0


65152->[I] sync_codec_power_state s_o:1, s:1
65152->[I] codec_power s:1 bk_s:1
65152->[E] codec_off flag:1
65152->[I] video stable
65152->[I] state 5 => 7
65153->[I] rx0 0x08E00960 Htotal=2400, Vtotal=2272
65153->[I] rx1 0x08E00960 Htotal=2400, Vtotal=2272
65153->[I] dp_rx_timming_check Ok
65241->[W] pps OK.
65241->[I] codec_resume s:1 reset:0


65241->[I] codec_power s:2 bk_s:1
65241->[E] codec_on flag:1
65250->[I] state 7 => 8
65252->[I] Panel ON
65275->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
65275->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
65277->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
65277->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
65277->[I] etp_sts ept_s:1


65281->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
65283->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
65283->[I] etp_sts exp_fw:2
65287->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
65287->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

65291->[I] cmd 91 opt 5 datalen 3
65291->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

65293->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


65293->[I] etp chip act_s:1 


65295->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
65295->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


65295->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
65303->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


65303->[I] etp chip act_s:1 


65304->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


65307->[I] ept_r_ept expand:0 32 268442544
67152->[E] I2C3 Slave addr 0x72, task app display tas code 1
67152->[E] retry cnt 1 ret 1
68325->[I] Codec init done cnt:1.
68325->[E] codec_reset_flag wait:0
68325->[I] sync_codec_power_state s_o:1, s:2
68325->[I] codec_vol val:2 vol_bk:170 force:1 p_s:2


68325->[I] codec_unmute codec_s:1


68328->[I] codec_vol_mute 1


68328->[I] vol_ctl vol_bk:168 s:1


68360->[I] codec_jack n:0 o:170
68392->[I] codec_jack s:2
68392->[I] codec_vol val:2 vol_bk:2 force:0 p_s:2


70428->[I] vol_ctl end


83288->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
83288->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
83608->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
83622->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
83637->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
83651->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
83665->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
83679->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
83680->[I] ept_hid encpt_actv size:[293]


83680->[I] ept_act sn:P33000P1174A1400164 act_s:1 tm:1733886626

83680->[I] ept_vef_sig in scr_len:256 key_id:1

83693->[I] ept_vef_sig sha256 sus

83720->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


83720->[I] etp chip act_s:1 


83722->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


85278->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
85278->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
85280->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
85280->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
85280->[I] etp_sts ept_s:1


85283->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
85283->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
85283->[I] etp_sts exp_fw:2
85288->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
85288->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

85295->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


85295->[I] etp chip act_s:1 


85297->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


86693->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
86694->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
86701->[I] cmd 91 opt 5 datalen 3
86701->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

86705->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
86706->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
86707->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


86707->[I] etp chip act_s:1 


86709->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


86711->[I] ept_r_ept expand:0 32 268442544
86711->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
86712->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
93616->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
93616->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
105281->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
105283->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
105283->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
105283->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
105283->[I] etp_sts ept_s:1


105286->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
105286->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
105286->[I] etp_sts exp_fw:2
105291->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
105291->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

105297->[I] cmd 91 opt 5 datalen 3
105297->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

105298->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


105298->[I] etp chip act_s:1 


105300->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


105302->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
105302->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
105307->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


105307->[I] etp chip act_s:1 


105309->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


105311->[I] ept_r_ept expand:0 32 268442544
105581->[I] cmd 91 opt 5 datalen 3
105581->[I] ept_w_s write cmd:1 len:100 max:100

105590->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
105605->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
105620->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
105634->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
105647->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
105662->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
105676->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
105690->[I] cmd 85 opt 5 datalen 54
105691->[I] ept_hid encpt_ept size:[401]


105691->[I] ept_eqt sn:P33000P1174A1400164 [1733106426][1733886648][2145916800] ept_s:1 exp_len:100

105691->[I] ept_vef_sig in scr_len:256 key_id:1

105705->[I] ept_vef_sig sha256 sus

105729->[I] ept_eqt ept_s:1

105755->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


105755->[I] etp chip act_s:1 


105758->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


108702->[I] cmd 86 opt 5 datalen 0
108703->[I] cmd 86 opt 5 datalen 0
108714->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
108714->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
108715->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
108716->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
108716->[I] etp_sts ept_s:1


110602->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
110602->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
110602->[I] etp_sts exp_fw:2
110607->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
110607->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

110610->[I] cmd 91 opt 5 datalen 3
110610->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

110614->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


110614->[I] etp chip act_s:1 


110615->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
110615->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
110616->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


110622->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


110622->[I] etp chip act_s:1 


110625->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


110628->[I] ept_r_ept expand:0 32 268442544
115594->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
115594->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
115597->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
115597->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
115597->[I] etp_sts ept_s:1


115601->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
115602->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
115602->[I] etp_sts exp_fw:2
115606->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
115606->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
115606->[I] etp_sts exp_fw:2
115607->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
115607->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

115610->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
115610->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

115611->[I] cmd 91 opt 5 datalen 3
115611->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

115614->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


115614->[I] etp chip act_s:1 


115615->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


115616->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
115618->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
115621->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


115621->[I] etp chip act_s:1 


115623->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


115630->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


115630->[I] etp chip act_s:1 


115632->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


115635->[I] ept_r_ept expand:0 32 268442544
379755->[I] boe_localdimming_off

379755->[I] i
379760->[I] i
