576313->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
576313->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
576313->[I] etp_sts exp_fw:2
576317->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
576317->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

576318->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
576318->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
576319->[I] cmd 3 opt 6 datalen 0
576324->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


576324->[I] etp chip act_s:1 


576326->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


576328->[I] ept_r_ept expand:0 1 268442544
576332->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
576332->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
576334->[I] ept_r_ept expand:2 1 268442544
576387->[I] requiredFps 0
576393->[I] i
576398->[I] ret 0
576400->[I] ret 0
576400->[I] ret 0
576401->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576403->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576405->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576407->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576410->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576411->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576413->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576415->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576417->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576419->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576421->[I] ret 1
576423->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576425->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576427->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
576430->[I] ret 0
576430->[I] ret 0
576450->[I] i
576981->[I] dsc mode not match
576984->[I] codec_suspend s:1 reset:0


576985->[I] sync_codec_power_state s_o:1, s:1
576985->[I] codec_power s:1 bk_s:1
576985->[E] codec_off flag:1
576985->[I] state 1 => 5
577134->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
577134->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
577137->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
577137->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
577139->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
577139->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
577139->[I] etp_sts ept_s:1


577145->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577145->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577151->[I] ept_vef_sig in scr_len:35 key_id:1

577172->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577172->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577184->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577184->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577196->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577196->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577209->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577209->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577221->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577221->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577233->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577233->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577244->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577244->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577255->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577255->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577267->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577267->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
577276->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
577277->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
577277->[I] etp_sts exp_fw:2
577281->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
577281->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

577283->[I] cmd 91 opt 5 datalen 3
577283->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

577287->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


577287->[I] etp chip act_s:1 


577288->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
577288->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
577289->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


577295->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


577295->[I] etp chip act_s:1 


577297->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


577299->[I] ept_r_ept expand:0 32 268442544
577324->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
577324->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
577324->[I] video set work mode 0
577324->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
577328->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
577328->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
577328->[I] open video prepare
577328->[I] requiredFps 90
577328->[I] keep upscale mode: 1
577329->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
577482->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
577482->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
577482->[I] open video prepare
577482->[I] keep upscale mode: 1
577482->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
578497->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
578497->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
578497->[I] open video prepare
578497->[I] keep upscale mode: 1
578497->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
579513->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
579513->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
579513->[I] open video prepare
579513->[I] keep upscale mode: 1
579513->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
580529->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
580529->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
580529->[I] open video prepare
580529->[I] keep upscale mode: 1
580529->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
592524->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
592524->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3
592524->[I] video reset
592524->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3 return 1
592584->[I] i
592587->[I] i
595086->[I] i
595091->[I] ret 0
595093->[I] ret 0
595093->[I] ret 0
595095->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
595096->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
595098->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
595101->[I] ret 0
595103->[I] ret 0
595103->[I] ret 0
595123->[I] i
595654->[I] dsc mode not match
595657->[I] hard reset
595988->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
595988->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
595988->[I] video set work mode 0
595988->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
595993->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
595993->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
595993->[I] open video prepare
595993->[I] keep upscale mode: 1
595993->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
596046->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
596046->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
596046->[I] open video prepare
596046->[I] keep upscale mode: 1
596046->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
597062->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
597062->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
597062->[I] open video prepare
597062->[I] keep upscale mode: 1
597062->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
598078->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
598078->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
598078->[I] open video prepare
598078->[I] keep upscale mode: 1
598078->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
599094->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
599094->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
599094->[I] open video prepare
599094->[I] keep upscale mode: 1
599094->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
611099->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
611099->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3
611099->[I] video reset
611099->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3 return 1
611157->[I] i
611160->[I] i
613659->[I] i
613664->[I] ret 0
613666->[I] ret 0
613666->[I] ret 0
613668->[I] ret 0
613670->[I] ret 0
613670->[I] ret 0
613690->[I] i
614221->[I] dsc mode not match
614224->[I] hard reset
614562->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
614562->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
614562->[I] video set work mode 0
614562->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
614567->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
614567->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
614567->[I] open video prepare
614567->[I] keep upscale mode: 1
614567->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
614662->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
614662->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
614662->[I] open video prepare
614662->[I] keep upscale mode: 1
614663->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
615679->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
615679->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
615679->[I] open video prepare
615679->[I] keep upscale mode: 1
615679->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
616695->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
616695->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
616695->[I] open video prepare
616695->[I] keep upscale mode: 1
616695->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
617711->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
617711->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
617711->[I] open video prepare
617711->[I] keep upscale mode: 1
617711->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
629718->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
629718->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3
629718->[I] video reset
629718->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3 return 1
629724->[I] i
629727->[I] i
632226->[I] i
632231->[I] ret 0
632233->[I] ret 0
632233->[I] ret 0
632235->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
632237->[I] ret 0
632239->[I] ret 0
632239->[I] ret 0
632259->[I] i
632790->[I] dsc mode not match
632793->[I] hard reset
633124->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
633124->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
633124->[I] video set work mode 0
633124->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
633129->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
633129->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
633129->[I] open video prepare
633129->[I] keep upscale mode: 1
633129->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
633225->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
633225->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
633225->[I] open video prepare
633225->[I] keep upscale mode: 1
633225->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
634241->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
634241->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
634241->[I] open video prepare
634241->[I] keep upscale mode: 1
634241->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
635257->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
635257->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
635257->[I] open video prepare
635257->[I] keep upscale mode: 1
635257->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
636273->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
636273->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
636273->[I] open video prepare
636273->[I] keep upscale mode: 1
636273->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
648279->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
648279->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3
648279->[I] video reset
648279->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3 return 1
648293->[I] i
648296->[I] i
650795->[I] i
650800->[I] ret 0
650802->[I] ret 0
650802->[I] ret 0
650804->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
650806->[I] ret 0
650808->[I] ret 0
650808->[I] ret 0
650828->[I] i
651359->[I] dsc mode not match
651362->[I] hard reset
651699->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
651699->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
651699->[I] video set work mode 0
651699->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
651704->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
651704->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
651704->[I] open video prepare
651704->[I] keep upscale mode: 1
651704->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
651783->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
651783->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
651783->[I] open video prepare
651783->[I] keep upscale mode: 1
651783->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
652800->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
652800->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
652800->[I] open video prepare
652800->[I] keep upscale mode: 1
652800->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
653816->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
653816->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
653816->[I] open video prepare
653816->[I] keep upscale mode: 1
653816->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
654833->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
654833->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
654833->[I] open video prepare
654833->[I] keep upscale mode: 1
654833->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
