33227420->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
33227420->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
33227420->[I] etp_sts exp_fw:2
33227424->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
33227424->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

33227425->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
33227425->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
33227426->[I] cmd 3 opt 6 datalen 0
33227430->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


33227430->[I] etp chip act_s:1 


33227432->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


33227434->[I] ept_r_ept expand:0 1 268442544
33227440->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
33227440->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
33227441->[I] ept_r_ept expand:2 1 268442544
33227498->[I] requiredFps 0
33227550->[I] i
33227554->[I] ret 0
33227556->[I] ret 0
33227557->[I] ret 0
33227558->[I] ret 0
33227560->[I] ret 0
33227560->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
33227562->[I] ret 0
33227582->[I] i
33228113->[I] dsc mode not match
33228116->[I] codec_suspend s:1 reset:0


33228116->[I] sync_codec_power_state s_o:1, s:1
33228116->[I] codec_power s:1 bk_s:1
33228116->[E] codec_off flag:1
33228116->[I] state 1 => 5
33228260->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
33228260->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
33228262->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
33228262->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
33228264->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
33228264->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
33228264->[I] etp_sts ept_s:1


33228271->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228271->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228276->[I] ept_vef_sig in scr_len:35 key_id:1

33228298->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228298->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228310->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228310->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228322->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228322->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228334->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228334->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228346->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228346->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228358->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228358->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228371->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228371->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228383->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228383->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228395->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228395->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
33228406->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
33228406->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
33228406->[I] etp_sts exp_fw:2
33228410->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
33228410->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

33228412->[I] cmd 91 opt 5 datalen 3
33228412->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

33228415->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


33228415->[I] etp chip act_s:1 


33228417->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
33228417->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
33228417->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


33228423->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


33228423->[I] etp chip act_s:1 


33228425->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


33228428->[I] ept_r_ept expand:0 32 268442544
33228434->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33228434->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
33228434->[I] video set work mode 0
33228434->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
33228438->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33228439->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33228439->[I] open video prepare
33228439->[I] requiredFps 90
33228439->[I] keep upscale mode: 1
33228439->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33228469->[I] requiredFps 0
33228555->[I] requiredFps 90
33228566->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33228566->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33228566->[I] open video prepare
33228566->[I] keep upscale mode: 1
33228566->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33229582->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33229582->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33229583->[I] open video prepare
33229583->[I] keep upscale mode: 1
33229583->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33230598->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33230598->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33230598->[I] open video prepare
33230598->[I] keep upscale mode: 1
33230598->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33231612->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33231612->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33231612->[I] open video prepare
33231613->[I] keep upscale mode: 1
33231613->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33243607->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33243607->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3
33243607->[I] video reset
33243608->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3 return 1
33243616->[I] i
33243619->[I] i
33246118->[I] i
33246122->[I] ret 0
33246124->[I] ret 0
33246125->[I] ret 0
33246126->[E] I2C2 Slave addr 0x7C, task app display tas code 4
33246128->[I] ret 0
33246130->[I] ret 0
33246131->[I] ret 0
33246151->[I] i
33246682->[I] dsc mode not match
33246685->[I] hard reset
33247005->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33247005->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
33247005->[I] video set work mode 0
33247005->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
33247011->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33247011->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33247011->[I] open video prepare
33247011->[I] keep upscale mode: 1
33247011->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33247061->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33247061->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33247061->[I] open video prepare
33247061->[I] keep upscale mode: 1
33247061->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33248077->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33248077->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33248077->[I] open video prepare
33248077->[I] keep upscale mode: 1
33248077->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33249094->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33249094->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33249094->[I] open video prepare
33249094->[I] keep upscale mode: 1
33249094->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33250108->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33250108->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33250108->[I] open video prepare
33250108->[I] keep upscale mode: 1
33250108->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33262099->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33262099->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3
33262099->[I] video reset
33262099->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3 return 1
33262185->[I] i
33262188->[I] i
33264687->[I] i
33264691->[I] ret 0
33264693->[I] ret 0
33264694->[I] ret 0
33264695->[I] ret 0
33264697->[I] ret 0
33264698->[I] ret 0
33264718->[I] i
33265249->[I] dsc mode not match
33265252->[I] hard reset
33265580->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33265580->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
33265580->[I] video set work mode 0
33265580->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
33265585->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33265585->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33265585->[I] open video prepare
33265585->[I] keep upscale mode: 1
33265585->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33265663->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33265663->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33265663->[I] open video prepare
33265663->[I] keep upscale mode: 1
33265663->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33266678->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33266678->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33266678->[I] open video prepare
33266678->[I] keep upscale mode: 1
33266678->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33267693->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33267693->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33267693->[I] open video prepare
33267693->[I] keep upscale mode: 1
33267693->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33268708->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33268708->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33268708->[I] open video prepare
33268709->[I] keep upscale mode: 1
33268709->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33280706->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33280706->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3
33280706->[I] video reset
33280706->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3 return 1
33280752->[I] i
33280755->[I] i
33283254->[I] i
33283258->[I] ret 0
33283260->[I] ret 0
33283261->[I] ret 0
33283262->[I] ret 0
33283264->[I] ret 0
33283265->[I] ret 0
33283285->[I] i
33283816->[I] dsc mode not match
33283819->[I] hard reset
33284138->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33284138->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
33284138->[I] video set work mode 0
33284138->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
33284143->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33284143->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33284143->[I] open video prepare
33284143->[I] keep upscale mode: 1
33284143->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33284212->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33284212->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33284212->[I] open video prepare
33284212->[I] keep upscale mode: 1
33284212->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33285227->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33285227->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33285227->[I] open video prepare
33285227->[I] keep upscale mode: 1
33285227->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33286242->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33286242->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33286242->[I] open video prepare
33286242->[I] keep upscale mode: 1
33286242->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33287256->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33287256->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33287256->[I] open video prepare
33287256->[I] keep upscale mode: 1
33287256->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33299249->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33299249->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3
33299249->[I] video reset
33299249->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3 return 1
33299319->[I] i
33299322->[I] i
33301821->[I] i
33301825->[I] ret 0
33301827->[I] ret 0
33301828->[I] ret 0
33301829->[I] ret 0
33301831->[I] ret 0
33301832->[I] ret 0
33301852->[I] i
33302383->[I] dsc mode not match
33302386->[I] hard reset
33302700->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33302700->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
33302700->[I] video set work mode 0
33302700->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
33302705->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33302705->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33302705->[I] open video prepare
33302705->[I] keep upscale mode: 1
33302705->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33302774->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33302774->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33302774->[I] open video prepare
33302774->[I] keep upscale mode: 1
33302774->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33303789->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33303789->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33303789->[I] open video prepare
33303789->[I] keep upscale mode: 1
33303789->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
33304804->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
33304804->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
33304804->[I] open video prepare
33304804->[I] keep upscale mode: 1
33304804->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
