2453->[I] codec_power spk:0 1797:1797


2661->[I] i
2666->[I] ret 0
2668->[I] ret 0
2668->[I] ret 0
2670->[I] ret 0
2672->[I] ret 0
2672->[I] ret 0
2692->[I] i
app_start_thread wait nrf usb ready try_cnt:16.
3212->[E] I2C3 Slave addr 0x72, task app display tas code 1
3212->[E] retry cnt 1 ret 1
3223->[I] codec_suspend s:2 reset:1


3223->[I] state 1 => 5
4297->[I] Codec init done cnt:1.
4297->[I] sync_codec_power_state s_o:0, s:3
5188->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
5188->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
5188->[I] etp_sts exp_fw:2
5193->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
5193->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

5194->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
5194->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
5195->[I] cmd 3 opt 6 datalen 0
5200->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


5200->[I] etp chip act_s:1 


5202->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


5202->[I] Panel off unlocked!!!
5204->[I] ept_r_ept expand:0 1 268442544
5209->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
5209->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
5211->[I] ept_r_ept expand:2 1 268442544
5243->[I] codec_i2s connect reset_flag:1


5397->[E] codec_reset_flag wait:3
5397->[I] sync_codec_power_state s_o:3, s:2
5397->[I] codec_vol val:0 vol_bk:170 force:1 p_s:1


5397->[I] codec_power s:1 bk_s:2
5398->[E] codec_off flag:0
5398->[I] codec_vol val:0 vol_bk:170 force:1 p_s:1


5459->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
5459->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
5459->[I] video set work mode 0
5459->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
5464->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
5464->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
5464->[I] open video prepare
5464->[I] requiredFps 90
5464->[I] set upscale mode: 1
5467->[I] dsc mode not match
5470->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 2
5476->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
5476->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3
5476->[I] video reset
5476->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 3 return 1
5522->[I] i
5525->[I] i
5819->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
5819->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
5821->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
5821->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
5823->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
5823->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
5823->[I] etp_sts ept_s:1


5829->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5829->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5835->[I] ept_vef_sig in scr_len:35 key_id:1

5856->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5856->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5867->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5867->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5879->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5879->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5891->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5891->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5904->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5904->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5915->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5915->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5927->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5927->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5939->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5939->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5950->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5950->[I] cmd 10 opt 5 datalen 4
5960->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
5960->[I] cmd 86 opt 5 datalen 1
5960->[I] etp_sts exp_fw:2
5964->[I] cmd 91 opt 5 datalen 2
5964->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

5966->[I] cmd 91 opt 5 datalen 3
5966->[I] ept_w_s write cmd:2 val:2

5970->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


5970->[I] etp chip act_s:1 


5971->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
5971->[I] cmd 86 opt 5 datalen 4
5972->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


5978->[I] etp_ld ld_en:1 ld_s:161 app_unlock:1


5978->[I] etp chip act_s:1 


5980->[I] etp chip ept_s:1 app_s:1


5982->[I] ept_r_ept expand:0 32 268442544
6250->[I] requiredFps 0
8024->[I] i
8029->[I] ret 0
8031->[I] ret 0
8032->[I] ret 0
8034->[I] ret 0
8036->[I] ret 0
8036->[I] ret 0
8056->[I] i
8587->[I] dsc mode not match
8590->[I] hard reset
8925->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
8925->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1
8925->[I] video set work mode 0
8925->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 1 return 1
8930->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
8930->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
8930->[I] open video prepare
8930->[I] requiredFps 90
8930->[I] keep upscale mode: 1
8930->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
8998->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
8998->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
8998->[I] open video prepare
8998->[I] keep upscale mode: 1
8998->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
10013->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
10013->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
10013->[I] open video prepare
10013->[I] keep upscale mode: 1
10013->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
11027->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
11027->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
11027->[I] open video prepare
11027->[I] keep upscale mode: 1
11027->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
12041->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
12041->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2
12041->[I] open video prepare
12041->[I] keep upscale mode: 1
12041->[I] eSpiCmdVideoCtrl cmd 2 return 1
24045->[I] cmd 26 opt 5 datalen 10
24045->[I] eSpiCmdVideoCtrl c